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	КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


	ПРИКАЗ


 
1

	от ___________________
	
	№  __________________

	г. Томск


	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился  Киров Сергей Миронович» (Томская область)


[bookmark: ТекстовоеПоле2]	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Руководствуясь пп. 2 п. 1 статьи 9.1 и пп. 10 п. 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. е) пп. 4 п. 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пп. г) п. 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете            по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором                                  в 1904 - 1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился  Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 30, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 


Председатель Комитета                                                                           Е.В. Перетягина










Людмила Сергеевна Астафьева
heritage@tomsk.gov.ru.

	Приложение к приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

	от
	
	№ 
	



[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг.      на вечерних общеобразовательных курсах учился  Киров Сергей Миронович»

1. Градостроительные характеристики здания:
1.1. Здание формирует облик исторической застройки пр. Ленина (бывшей             ул. Большой Садовой) начало ХХ в. 
1.2. Местоположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (восточным) фасадом по красной линии пр. Ленина с развитием объемов боковых крыльев в глубину квартала. Расположение сквера на внутри дворовой территории. 
1.3. Габаритные размеры крупномасштабного протяженного здания и его силуэт, акцентированный аттиками ризалитов. 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: _GoBack]1.4.  Секторы и направления видовых раскрытий здания: с пр. Ленина, с пр. Кирова и ул. Усова в месте пересечения с пр. Ленина, со стороны внутри дворовой территории и с территории Ботанического сада.

2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1900 г. (достроенного в 1907 г.). Крупное трехэтажное каменное сооружение с подвалом. Форма плана «П»-образная симметричная, центральная часть акцентирована объемом парадной лестницы (дворовой ризалит) и двухсветным объемом парадного зала (центральный ризалит главного фасада). В боковых крыльях предусмотрены сквозные проезды на территорию двора.

3. Конфигурация крыши, конструкция и материал стропильной системы, материал кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку и карнизу крыши всех объемов, аттикам, парапетам, брандмауэрным стенам. Слуховые окна (арочные), печные и вентиляционные трубы их местоположение, размеры, материал, конструкция, форма и декоративное оформление. Система водостоков     и места расположения водосточных труб. 

4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле эклектика на дату строительства 1900 г. (достроенного в 1907 г.).
4.1. Симметричная трехчастная композиция главного и дворового фасадов. Главный (восточный) фасад акцентирован тремя массивными ризалитами (центральным и двумя боковыми). Западный (дворовый) - выступающим центральным объемом и протяженными корпусами боковых крыльев, формирующими территорию внутреннего двора. Композиция фасадов боковых крыльев фронтальная с асимметричным расположением ризалитов лестничных блоков и наличием крупных проемов сквозных проездов.
4.2. Декоративное оформление фасадов здания: портал парадного входа главного фасада, все виды руста, профильный карниз с декоративным оформлением «сухариками» и дентикулами по главному фасаду. Профильные междуэтажные пояса (в том числе с «сухариками» в уровне третьего этажа). Прямоугольные аттики ризалитов, парапет центрального объема дворового фасада                              и их декоративное оформление. Профильное обрамление всех оконных проемов, замковые камни, филенки и элементы призматического руста (на базах пилястр второго этажа). Все виды сандриков (лучковые и прямоугольные) с профильным карнизом на плоских и фигурных кронштейнах (на окнах ризалитов лестничных блоков и угловых пилястрах центрального ризалита главного фасада). Все виды пилястр в оконных простенках второго и третьего этажей и простенках дверных проемов парадного входа и их декор. Элементы лепного декора в виде листьев аканта и венков. Массивный цоколь здания, оформленный профильным поясом. Оконные приямки их размер и местоположение.
4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: арочные, лучковые и все типоразмеры прямоугольных окон.
4.4. Местоположение, габариты и форма входов: парадный вход центрального ризалита главного фасада - три крупных арочных проема с массивными остекленными фрамугами для прямоугольных двухстворчатых дверей. Дополнительные (дворовые) входы - проемы прямоугольные для двухстворчатых дверей, расположенные по осям ризалитов боковых крыльев и по оси центрального объема дворового фасада. Проемы сквозных проездов северного и южного крыльев здания их местоположение, габариты и форма.
4.5. Два балкона северного крыла здания их местоположение, конструкция              и кованые металлические ограждения в стиле модерн.

5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.): окраска по штукатурке и элементы лепного декора с окраской.

6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.), основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

7. [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Первоначальный вид оконных и дверных заполнений. Дверные заполнения        на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.): деревянные коробки парадных входов, тамбур с профильной обшивкой, шесть деревянных арочных дверных фрамуг с широким импостом и их декоративное оформление. Двери дворовых входов (двойные) - двухстворчатые филенчатые. Внутренние двери: деревянные массивные двухстворчатые филёнчатые с объёмным накладным декором растительного и геометрического орнамента, маскаронами головы животного на верхних филёнках. Деревянные филенчатые двери (одностворчатые   и двухстворчатые). В том числе все наружные и внутренние двери,  восстановленные по первоначальным аналогам. Скобяная дверная фурнитура (латунь).

8. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров                 в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.), включая первоначальные габариты и форму дверных и крупных арочных  проемов всех помещений здания. Планировочная структура здания коридорная с односторонним расположением широкого коридора-рекреации вдоль дворовых фасадов и наличием крупных учебных помещений. Расположение по центральной оси здания вестибюльной группы помещений с парадной лестницей и парадным двухсветным залом                (в уровне второго и третьего этажей). Обеспечение функциональной связи всех этажей, включая подвал и чердак посредством лестниц, расположенных                    в центральной части здания и в объемах боковых крыльев (по две лестницы               в каждом крыле).

9. Все сохранившиеся внутренние лестницы на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.), включая их конструкцию, материал (песчаник), профиль ступеней, ограждение и декоративное оформление. Лестничные марши вестибюля. Парадная лестница широкая пятимаршевая с «Ш»-образной компоновкой маршей на кирпичных сводах и арках с ограждением из массивных деревянных фигурных балясин и профильным поручнем (в том числе решетчатое ограждение площадки     в уровне третьего этажа). Четыре двухмаршевые лестницы из песчаника                         по металлическим косоурам. Ограждение трех лестниц из металлических литых фигурных стоек с профильным деревянным поручнем. Материал и характер ограждения лестницы в торце северного крыла здания.

10. Сохранившиеся конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.). Бутовый фундамент, кирпичные стены здания, кирпичные колонны, все виды несущих кирпичных арок (лучковые и трехцентровые). Все типы кирпичных сводов междуэтажных перекрытий: коробовые (полуциркульные, лучковые) в том числе с распалубками, крестовые, лотковые с распалубками, кирпичные своды по металлическим балкам. Чердачные перекрытия: плоские на падугах с распалубками и плоские. Кирпичные своды в конструкциях междуэтажных площадок лестниц (коробовые, своды             по металлическим балкам). Перекрытие проездов: коробовый свод с распалубками (южное крыло), кирпичные своды по металлическим балкам (северное крыло).

11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.):
11.1. Интерьеры помещений вестибюля и парадной лестницы центрального объёма здания: выделение цокольной части стен с профильным поясом, декор стен               и колонн аркады (греческий руст, пилястры, профильный карниз и его декоративное оформление). Декор сводов, распалубок, нижней части лестничных маршей, арочных проемов и пяты арок (профильные тяги, ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок, элементы объемного декора растительного орнамента, декоративное оформление мест для размещения информационных надписей). Обрамление оконных проемов и крупных арочных ниш (профильные тяги, растительный орнамент, цветочные розетки). Обрамление дверных проемов (профильные тяги, треугольные сандрики на валютообразных кронштейнах, профильные карнизы с «сухариками», объёмный и рельефный лепной декор растительного орнамента). Массивные поворотные столбы ограждения парадной лестницы и их декоративное оформление (руст, лепной декор).
11.2.  Интерьер парадного зала второго этажа: греческий руст, профильный карниз          с дентикулами и декорированный лепниной фриз, профильные тяги, все виды филенок, декоративные пилястры, горизонтальный орнаментированный барельефный пояс, крупные потолочные розетки с декором растительного орнамента. Все виды фигурных кронштейнов, ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок и многочисленный ажурный лепной декор растительного орнамента.  Декоративное обрамление оконных проемов и крупных арочных ниш. Оформление порталов дверных проемов, выполненное аналогично декору дверных проемов вестибюля.
11.3.  Интерьеры зальных помещений третьего этажа: выделение цокольной части стен с профильным поясом, декор стен и пилястр (греческий руст, профильный карниз), арочные ниши, декоративное оформление потолков на падугах                      с распалубками (профильные тяги, все типы потолочных циркульных розеток, фигурные филенки).
11.4. Интерьеры коридоров: профильные штукатурные тяги в оформлении арок, сводов и плоских перекрытий, элементы декора пяты арок. Два типа покрытия полов из керамической плитки их местоположение, материал, рисунок покрытия      и цветовая гамма. Первый тип (в коридорах и на лестничной площадке в уровне        первого этажа центрального объема) из квадратных плиток двух цветов (желтого            и коричневого), скомпонованных в «шахматном» порядке с обрамлением основного поля покрытия из плитки с греческим орнаментом аналогичной цветовой гаммы. Второй тип (в коридорах и на лестничной площадке в уровне второго этажа центрального объема) из четырех видов керамической плитки: основное покрытие, скомпонованное из восьмигранных плиток желтого цвета          и квадратных плиток меньшего размера коричневого цвета. Обрамление основного покрытия - из плиток с греческим орнаментом, вдоль стен - квадратные плитки желтого цвета.
11.5. Интерьеры вспомогательных лестниц: профильные штукатурные тяги               в оформлении нижней части маршей, косоуров, кирпичных сводов лестничных площадок. Дополнительный декор помещения лестницы южного крыла (третий этаж) - фигурные кронштейны под пятой свода перекрытия.

12. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен                 их местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление вентиляционными решетками. Все виды литых металлических решеток с ажурным растительным орнаментом.
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